Gestion de l’envoie des donnée

DÉBUT

Déclarer les variables

Initialisation

Démarrer la liaison série

Démarrer la connexion internet

Répéter

Gestion du capteurs température et hygrométrie

Gestion du capteur de CO2

Si l’arduino est connecté au serveur

Alors

Faire un requête http POST avec les données des capteurs au serveur adasecurity.fr

Sinon

Fermer le client

Avertir l’utilisateur sur la cause de l’échec de connexion

FinSinon

FinSi

Jusqu’à l’infinie

Fin

FIN